|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 判　定 | 備　　　　考 　　**※5** |
| 作  動  状  況 | 始 動 性 の 状 況　**※1** | 良・否 |  |
| 異 音 の 有 無 | 良・否 |  |
| 吸 水 の 状 況　**※2** | 良・否 |  |
| 各 計 器 の 状 態　**※3** | 良・否 |  |
| 放水又は送水の状態　**※4** | 良・否 |  |
| 使  用  後  外  観  点  検 | 水源の量 | 良・否 |  |
| 燃料の有無 | 良・否 |  |
| 真空オイルの有無 | 良・否 |  |
| 各操作スイッチの状態 | 良・否 |  |
| 吸管及びホース等の状態 | 良・否 |  |
| バッテリーの状態 | 良・否 |  |
| 冷却水（不凍液）の量 | 良・否 |  |
| その他各部の変形・破損 | 良・否 |  |
| 排水の状態 | 良・否 |  |
| そ  の  他 | 燃料・オイルの在庫量 | 良・否 |  |
| 装備品の数量等 | 良・否 |  |
| 操作上の障害物の有無 | 良・否 |  |
| 点検（訓練）実施日 | | | 年 　　月 　　日 |
| 維持管理責任者 | | |  |
| 防火管理者 | | |  |

※1　吸水しない場合は、１分以内にエンジンを停止すること。

※2　吸水点検は、毎月実施することが望ましいが、業務上困難な場合は、年2回以上実施すること。また、冬季に実施する場合は、実施後、凍結防止措置を必ず実施すること。（消防訓練と兼ねても良い。）

※3　放水訓練を実施する時に確認すること。

※4　ホースを使用しない場合でも、筒先は必ず結合し放水すること。

※5　備考欄には、点検結果が「否」であった時の理由や、改善状況を記入すること。

**動力消防ポンプを使用する可能性がある人全員が、点検を実施してください。**

この様式は、下呂市ホームページに掲載されています。キーワード検索欄に「消防関係様式」と入力し検索してください。