**屋外広告物安全点検表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 許可番号 |
| No.　　　　　　号 |
| １ 点検者 | 住　所氏　名電　話　（　　　　　） |  |
| ２ 点検資格 | □屋外広告士　　□建築士（１級/２級）　　□特定建築物調査員　　□電気工事士（１種/２種）□電気主任技術者（１種/２種/３種）　　□屋外広告物点検技能講習修了者　　□なし |
| ３ 資格取得日　 又は受講日 | 　　　年　　　月　　　日　　　　　（番号：　　　　　　　　　　　　　） |
| ４ 広告物等の種類 | □屋上広告　　　□地上広告　　　□壁面広告　　　□突出広告　　　□その他（　　　　　　　　　　） |
| ５ 表示又は設置の場所 | 下呂市 |
| ６ 点検実施日 | 　　　年　　　月　　　日 |
| 点検箇所 | 点　検　項　目 | 異常 | 有の場合 | 備　考異常有の場合は詳細を記入 | 要修理箇所修理済み(注２) |
| 有 | 無 | 要修理 | 経過観察 |
| 基礎部・上部構造 | １　上部構造の全体の傾斜、ぐらつき | 有 | 無 |  |  |  |  |
| ２　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐらつき | 有 | 無 |  |  |  |  |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有 | 無 |  |  |  |  |
| 支持部 | １　鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 有 | 無 |  |  |  |  |
| ２　鉄骨接続部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 | 有 | 無 |  |  |  |  |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 有 | 無 |  |  |  |  |
| ２　溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | 有 | 無 |  |  |  |  |
| ３　取付対象部（柱、壁、スラブ）・取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  |  |  |  |
| 広告板・文字 | １　表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | 有 | 無 |  |  |  |  |
| ２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 有 | 無 |  |  |  |  |
| ３　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 有 | 無 |  |  |  |  |
| 照明装置 | １　照明装置の不点灯、不発光 | 有 | 無 |  |  |  |  |
| ２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有 | 無 |  |  |  |  |
| ３　周辺機器の劣化、破損 | 有 | 無 |  |  |  |  |
| その他 | １　付属部材（※）の腐食、破損 | 有 | 無 |  |  |  |  |
| ２　避雷針の腐食、破損 | 有 | 無 |  |  |  |  |
| ３　その他点検した事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　） | 有 | 無 |  |  |  |  |
| 特記事項 |

※　装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品