様式 ４０

 移動式２級火薬庫定期自主検査結果表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬庫の付近にある保安物件の名称 | 当該保安物件から最短距離にある火薬庫 | 保安距離及び当該保安物件までの距離 | 土 堤 | 土堤高５／４又は事業用施設の別 | 判定 |
| 第１種 |  |  　 庫・　 　 トン |  ｍ・ 　　 ｍ |  有･無 |  | 適・否 |
| 第２種 |  |  庫・　　　トン |  ｍ・ ｍ |  有･無 |  | 適・否 |
| 第３種 |  |  庫・ トン |  ｍ・ ｍ |  有･無 |  | 適・否 |
| 第４種 |  |  庫・　　　トン |  ｍ・ ｍ |  有･無 |  | 適・否 |
| 検　査　項　目 | 検　 　査 　　内　 　容 | 補正・補修事項 |  判定 |
| 位　　　　　置 |  湿地ではないか。 |  | 適・否 |
| 構　　　　　造 |  盗難及び火災を防止できるか。 |  | 適・否 |
| 入口の二重扉 |  耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
| 盗難防止措置 |  内扉と外扉には錠を取り付けてあるか。 |  | 適・否 |
| 内　　　　　面 |  板張り、床面に鉄類は表われていないか。 |  | 適・否 |
| 屋　　　　　根 |  不燃性構造は盗難及び火災を防止できるか。 |  | 適・否 |
| 防 火 用 空 地 |  境界沿いに巾２ｍ以上確保されているか。 |  | 適・否 |
| 防 火 設 備 |  貯水槽等の位置、数量は良いか。 |  | 適・否 |
| 警 戒 設 備 |  境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。 |  | 適・否 |
| 天 井 裏 |  盗難防止の金網張りに異常はないか。 |  | 適・否 |
| 警 鳴 装 置 |  別紙点検表のとおり。 |  |  |
| 床下の通気孔 |  金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。 |  | 適・否 |
| 天井･両妻の換気孔 |  金網張りに腐食などの異常はないか。 |  | 適・否 |
|  |  |  |  |
| 窓 |  鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。 |  | 適・否 |
| 庫内暖房設備 |  |  | 有・無 |
| 庫内照明設備 |  防爆式電燈、配線等に異常はないか。 |  | 適・否 |
| 外部点燈装置 |  |  | 有・無 |
| 避 雷 装 置 |  別紙点検表のとおり。 |  |  |
| 土 堤 |  こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
| 相 互 間 距 離 |  維持されているか。 |  | 適・否 |
| 検査を指揮監督した保安責任者による記名･押印 |  　 印 　 |