様式 ４１

３級火薬庫定期自主検査結果表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安物件の種類 | | 第 １ 種 | 第 ２ 種 | 第 ３ 種 | | 第 ４ 種 | |
| 火薬庫の付近にあ  る保安物件の名称 | |  |  |  | |  | |
| 当該保安物件まで  の距離 | | ｍ | ｍ | ｍ | | ｍ | |
| 検 査 結 果 | | 適 ・ 否 | 適 ・ 否 | 適 ・ 否 | | 適 ・ 否 | |
| 検　査　項　目 | 検　 　査 　　内　 　容 | | | | 補正・補修事項 | | 判定 |
| 入口の二重扉 | 耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。 | | | |  | | 適・否 |
| 盗難防止措置 | 内扉と外扉に取り付けた錠は基準に適合するか。 | | | |  | | 適・否 |
| 床下の通気孔 | 金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。 | | | |  | | 適・否 |
| 内　　　　　面 | 板張り、床面に鉄類は表われていないか。 | | | |  | | 適・否 |
| 天井･両妻の換気孔 | 金網張りに腐食などの異常はないか。 | | | |  | | 適・否 |
| 壁 | 構造、厚さ等の基準は維持されているか。 | | | |  | | 適・否 |
| 天 井 裏 | 盗難防止の金網張りに異常はないか。 | | | |  | | 適・否 |
| 屋 根 | 鉄網セメントモルタル仕上げ等耐火構造に異常ないか。 | | | |  | | 適・否 |
| 隔 壁 | 構造、厚さ等の基準は維持されているか。 | | | |  | | 適・否 |
| 入 口 の 位 置 | 付近の保安物件に対し危険の虞のない側であるか。 | | | |  | | 適・否 |
| 土 堤 | こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。 | | | |  | | 適・否 |
| 簡 易 土 堤 | こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。 | | | |  | | 適・否 |
| 警 鳴 装 置 | 別紙点検表による。 | | | |  | |  |
| 注 水 設 備 | 貯水槽等の位置、数量は良いか。 | | | |  | | 適・否 |
|  |  | | | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  |
| 窓 | 鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。 | | | |  | | 適・否 |
| 庫内暖房設備 |  | | | |  | | 有・無 |
| 庫内照明設備 | 防爆式電燈、配線等に異常はないか。 | | | |  | | 適・否 |
| 外部点燈装置 |  | | | |  | | 有・無 |
| 検査を指揮監督し  た保安責任者によ  る記名･押印 | 印 | | | | | | |